**山东省淄博第一中学**

**网络设备间机柜更新及线路整理项目谈判文件**

（编号：zbyz20220708**）**

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对微机室改造及电脑升级项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

**一、项目概况**

（一）项目名称：淄博一中网络设备间机柜更新及线路整理项目

（二）项目概况：

本项目主要内容为网络设备间机柜更新及线路整理。

（三）有关要求：

1、施工要求：施工过程中，严格执行相关标准，确保施工质量与施工安全。主要内容如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 洗凡楼设备间安装机柜、配线架、模块，线路上架，约60结点。 |
| 2 | 逸夫楼设备间更换机柜、配线架、模块，线路上架，约100结点 |
| 3 | 博学北楼增加一个机柜，调整配线架、模块等到新机柜中，线路整理 |
| 4 | 博学楼、博雅楼另外四个设备间的线路整理 |

2、材料要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数/规格型号 |
| 1 | 网络机柜 | 图腾G3.6642 | 3 | 19英寸标准网络机柜(42U)。规格(高×宽×深)：2055×600×600mm。单开平板六角网孔前后门，配高级典雅锁，网孔通风率为75%。最大静载达800KG(带支架)。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板，其余：SPCC优质冷轧板。厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其余1.2mm。 |
| 2 | 配线架 | 天诚PP-12-6-K | 8 | 标准19"机架式安装，1U安装位。24口配线架空架与标准RJ45模块(支持超五类、六类或更高)组合，方便单端口拆装或更换。高强度PC+ABS端口面框，棱角清晰，外观高档。可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理。背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间；固定后不会因拉力而导致打线脱落。整体钢板厚1.2mm，机械性能强。 |
| 3 | 网络模块 | 天诚KJ-12-6 | 192 | 性能符合六类标准中的规定。568A和568B彩色编码，方便线缆端接。IDC可卡接22--26AWG规格导体。材料采用镀金层50um，可拔插2000次以上。性能向下兼容五类，超五类产品。多种颜色可供选择。 |

3、质保要求：

材料及工程整体质保三年。

（四）工期：2022年7月31日前完工。

（五）项目报价方式：招标控制价：3万元。报价为一次性报价，报价中含材料，以人民币报价。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的供货、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料。

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

**三、谈判工作安排**

1、谈判时间： 2022年7月12日上午9：00

报名截止时间：2022年7月12日上午9：00

谈判地点：淄博一中博学楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2022年7月12日上午9：00之前

3、勘查答疑电话： 0533—4260727 孙老师

**四、谈判原则**

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足谈判文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

**五、报价表**

**淄博一中网络设备间机柜更新及线路整理项目投标报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 总报价（元） |
| 网络设备间机柜更新及线路整理 |  |
| 备注 |  |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时间：