**山东省淄博第一中学**

**田径场地基整修项目谈判文件**

（编号：zbyz20220813）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对田径场地基整修项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

1. **项目概况**
2. 项目名称：淄博一中田径场地基整修项目

（二）项目内容及标的、数量、参数：

本项目主要负责田径场东南角塌陷地基进行物探并找到地面塌陷的原因，并进行回填施工，施工面积长20米左右，宽15米左右，深度8-10米，最终以实际结算为准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东省淄博第一中学田径场地基整修项目工程量清单 | | | |
| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 机械挖土方 | m3 | 2500 |
| 2 | 油锤凿混凝土、沥青、灰土 | m³ | 120 |
| 3 | 场地土方倒运 | m³ | 2620 |
| 4 | 砖砌检查井，井深3.2米。预制板盖子 | 个 | 1 |
| 5 | 砼封堵接口 | m3 | 2 |
| 6 | φ1000砼管 | m | 8 |
| 7 | 直径500波纹管 | m | 12 |
| 8 | 回填土 | m³ | 2500 |
| 9 | 200厚砼垫层C25 | m2 | 200 |
| 10 | 操场内排水沟及盖板 | m | 25 |

（三）有关要求：

施工过程中服从学校要求,严格执行相关规定,按设计施工,要高度重视安全文明施工，注意人身安全。

（四）项目报价方式：全费用综合单价，综合单价包括但不限于设计费，施工费、人工费、材料费、机械费、规费、税金、利润以及完成该项目所需的全部费用。

招标控制价：8.2万元。报价为一次性报价，以人民币报价。

（五）工期：

自签订合同之日起至2022年08月27日。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程完工验收合格，中标方开具正规发票，支付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。1年内出现任何质量问题免费保修。

（七）工程中出现变更签证结算方式：

（1）合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价组价原则在合理范围内确定；

（3）如合同中缺项的项目，由乙方（承包人）提出综合单价，通过甲方（发包人）与乙方共同考察市场，参照同类项目市场价格或市场行情协商综合确定结算价格，经甲方确认后执行。如遇特殊情况，甲乙双方协商定价，现场签证为准。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：具有《营业执照》、安全生产许可证有效证件并具备本采购文件要求的设计、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料；

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

**三、谈判工作安排**

1、谈判时间： 2022年08月19日上午8：30

报名截止时间：2022年08月19日上午8：30

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2022年08月19日上午8：30之前

3、勘查答疑电话：0533—2272485 魏老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东省淄博第一中学田径场地基整修项目报价单 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 机械挖土方 | m3 | 2500 |  |  |
| 2 | 油锤凿混凝土、沥青、灰土 | m³ | 120 |  |  |
| 3 | 场地土方倒运 | m³ | 2620 |  |  |
| 4 | 砖砌检查井，井深3.2米。预制板盖子 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 砼封堵接口 | m3 | 2 |  |  |
| 6 | φ1000砼管 | m | 8 |  |  |
| 7 | 直径500波纹管 | m | 12 |  |  |
| 8 | 回填土 | m³ | 2500 |  |  |
| 9 | 200厚砼垫层C25 | m2 | 200 |  |  |
| 10 | 操场内排水沟及盖板 | m | 25 |  |  |
| 合 计 | | | |  | |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时  间：